대기 및 악취 오염물질 저감을 위한

방지시설 포집성능 검사 관계자 실무회의

Ⅰ. 개 요

○ 일    시 : 2010. 10. 29(금) 10:00～12:00

○ 참 석 자 : 총 16명

- 시 : 대기개선팀장 외 4명

- 구 : 환경지도팀장(중구, 서구, 남구, 남동구, 연수구, 부평구) 6명

- 인천방지시설협회 : 회장 외 1명

- 인천도금협회 : 회장 외 1명

- 인천폐수처리협회 : 회장 1명

○ 주요내용

- 대기ㆍ악취 방지시설 포집성능 실태조사 결과 설명

- 방지시설 포집성능 검사제 도입 타당성 검토

- 포집성능 검사방안 도입에 대한 논의

▷ 포집성능 검사 적용대상에 대한 검토

▷ 포집성능 검사에 필요한 측정 장비 구입

▷ 포집성능 검사 적용기준에 대한 검토

▷ 포집성능 검사제 시범사업 추진 검토

▷ 시범사업 추진 후 향후 발전방향 논의

- 참석자의 질의 및 건의사항 등 의견수렴

Ⅱ. 논의사항

○ 방지시설 포집성능 검사제 도입 타당성

- 참석자 전체 부적합 시설에 대한 개선 필요성 인식 등 포집성능 검사의 도입에 동의 함. 다만, 후드 제어속도 측정 오차 문제와 부적합 시설에 대한 행정처분은 신중히 검토하여 추진 필요

○ 방지시설 포집성능 검사방안

- 적용 대상

▷ 악취, 가스상ㆍ입자상 물질 적용(밀폐식, 포위식, 외부식 후드 적용)

- 포집성능 검사 장비

▷ 열선풍속계, 회전수측정기 市 구입, 區 관리전환

▷ 부족한 측정 장비는 방지시설협회와 긴밀한 협조체계 구축

- 포집성능 적용기준

▷ 후드 제어속도, 송풍기회전수, 배출 유량 : 80% 미만 부적합      ▷ 시범사업 진행하면서 관련업종 폭넓은 의견수렴 후 기준 조정

- 구별 시범사업 추진

▷ 중구(사료), 동구(주물), 남구(도장), 연수구(폐기물, 하수처리)

▷ 남동구(도금), 부평구(페인트), 계양구(음식물), 서구(폐수처리)

※ 각 구별 시범사업 추진 시 인천방지시설협회와 공동 추진

○ 향후 발전방향

- 시범사업 추진 후 그 결과를 토대로 주요 업종 인ㆍ허가 매뉴얼을 인천방지시설협회와 공동 제작

▷ 방지시설에 유지ㆍ관리 개념 도입(방지시설 정상가동 확인 등)

Ⅲ. 건의사항

인천도금협회

○ 도금업의 방지시설 개선 필요하며, 적용기준 80%는 좋으나 방지시설의 공급한계 등 현장 적용에 애로사항 있음.

⇒  2011년 시범사업으로 추진하면서 합리적인 기준 설정 예정

인천방지시설협회

○ 후드, 덕트 등의 경우 무자격 업자에 의한 설계ㆍ시공 금지와 구청인ㆍ허가 담당 공무원 모임인 원 프러스 원에 방지시설협회 공식 참여 요청

⇒ 시범사업 추진 후 방지시설협회와 공동으로 주요 업종 인ㆍ허가 매뉴얼 제작하고 신규 시설 준공 시 인ㆍ허가 담당자, 방지시설업체 등 합동으로 현장 확인제도 시책 추진

중   구

○ 군ㆍ구 인ㆍ허가 담당자 등 국소배기장치 성능검사 교육 필요

⇒ 2011년 장비 구입 후 인천방지시설협회와 협의하여 관련 교육 실시

서   구

○ 악취 보조금의 확대 실시 요청

⇒ 악취관리지역 외 지역도 보조금 지원 받을 수 있도록 관련 조례 개정 예정이나, 후드, 덕트 등의 개선비용은 산업안전보건공단의 작업환경 개선 보조금 활용 바람직

남 동 구

○ 남동구 시범사업인 도금업종에 대하여 시ㆍ구 합동으로 추진 요망

⇒ 시ㆍ구ㆍ인천산업환경센터ㆍ방지시설협회 공동으로 추진

Ⅳ. 행정사항

군․구

○ 방지시설 포집성능 검사 시범사업 대상 선정 제출 : ’10.11.30.까지

- 구별 추진 가능한 시설(수)에 대한 면밀한 검토, 사업장 동의서 등

○ 시범사업 대상에 대한 기초자료 제출 : ’10.12.24.까지

- 배기량, 오염도, 유속, 현장 사진, 인ㆍ허가 서류, 자가측정 결과 등

Ⅴ. 향후계획

○ 포집성능 검사 관련 구별 순회 교육 실시 : ’11. 2월

○ 포집성능 검사 시범사업 추진 : ’11. 3월 ～ 10월

○ 시범사업 추진 성과 보고회 개최 : ’11. 12월

붙임 : 관련 사진 1부.

대기ㆍ악취 방지시설 포집성능 검사 관계자 회의