사 업 장 명	(주)삼두환경	송 풍 기	400CMM×230㎜Aq×40HP
시 설 명	흡수에의한시설	순 환 펌 프	0.8CMM×15mH×7.5HP
		순환수교체주기	7일/회
형식 및 용량	Packed Tower 400㎥/min	공 사 기 간	2020. 05. .~ 2020. 08. .
규 격	∅2,700× 5,800H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	(주)현세하이텍	송 풍 기	500CMM×230㎜Aq×50HP
시 설 명	흡수에의한시설	순 환 펌 프	1.0CMM×15mH×10HP
		순환수교체주기	6일/회
형식 및 용량	Packed Tower 500㎥/min	공 사 기 간	2020. 05. .~ 2020. 06. .
규 격	∅3,000× 5,800H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	부일기업	송 풍 기	800CMM×230㎜Aq×75HP
시 설 명	흡수에의한시설	순 환 펌 프	1.6CMM×15mH×15HP
		순환수교체주기	3일/회
형식 및 용량	Packed Tower 800㎥/min	공 사 기 간	2020. 05. .~ 2020. 06. .
규 격	∅3,800× 6,000H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.