사 업 장 명	삼덕유화(주)	송 풍 기	무동력
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	0.72m2/개×16EA = 11.5m2
		여과포 재질	POLYESTER
형식 및 용량	AIR PULSE TYPE 18m3/min	공 사 기 간	2020. 6. ~ 2020. 7.
규 격	960W x 960L x 1850H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : 삼진환경 / 연락처 : (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.