사 업 장 명	㈜ 아이패스	송 풍 기	145CMM×230㎜Aq×15HP
시 설 명	흡착에의한시설	흡 착 제 량	6.85㎡×0.35mH×500㎏/㎥ = 1200㎏
형식 및 용량	A/C Tower 145㎥/min	흡착제교환주기	3개월/회 (교체방법:일괄교체)
		공 사 기 간	2020.08. ~ 2020.09.
규 격	2000W×2000L×2600H	방지시설업체명	한스엔지니어링(주)
설계 및 시공자	설계 및 시공 : 한스엔지니어링㈜ / 연락처:(032) 561-0070

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.