사 업 장 명	㈜에스엠아이	송 풍 기	420CMM×300mmAq×37.5kW
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	512㎡ = 8㎡/개 × 64개
		여과포 재질	Polyester(Cartridge)
		차압계 운영범위	50㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Chamber Type 420㎥/min	공 사 기 간	2020. . ~ 2020. .
규 격	3,140W × 2,440L × 7,350H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022