사 업 장 명	(주) 립 멘	송 풍 기	145㎥/min × 350mmAq × 20HP
시 설 명	여과집진시설	여과포 면적	145㎡ = 3.04㎡/EA × 48EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0mmAq ~ 150mmAq
형식 및 용량	AIR PULSE TYPE 145㎥/min	공 사 기 간	2020. 09 ~ 2020. 12
규 격	1730W×2200L×6640H	방지시설업체명	㈜덕성그린텍
설계 및 시공자	㈜덕성그린텍 연락처 T)032-568-5077 DUCK SEONG GREEN TECH CO., LTD.

이 시설은 국비•인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다.

- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업-

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	(주)에스피지악기	송 풍 기	300㎥/min × 240mmAq × 30HP
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡 착 제 량	10.3㎡× 0.5mH × 500kg/㎥
		A/C 교체주기	1666시간/회
형식 및 용량	A/C TOWER 300㎥/min	공 사 기 간	2020. 09 ~ 2020. 12
규 격	2000W × 4500L x 2840H	방지시설업체명	㈜덕성그린텍
설계 및 시공자	㈜덕성그린텍 연락처 T)032-568-5077 DUCK SEONG GREEN TECH CO., LTD.

이 시설은 국비•인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다.

- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업-

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.