사 업 장 명	(주)한국마쓰이	송 풍 기	450㎥/min×250㎜Aq×40HP
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡착제량	8.03㎥×500kg/㎥=4,015kg
		흡착제교환주기	4개월/회 (교체방법:일괄교체)
		차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 500 ㎜Aq
형식 및 용량	A/C TOWER - 450㎥/min	공 사 기 간	2020. 9. ~ 2020. 11.
규 격	3,240W × 2,850L × 2,440H	방지시설업체명	(주)극동이씨티
설계 및 시공자	(주)극동이씨티 / 연락처 032-578-2175~6