사 업 장 명	㈜세화C&C	송 풍 기	-
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡착제량	10.1㎥×500kg/㎥=5,050kg
		흡착제교환주기	3개월/회 (교체방법:일괄교체)
		차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 500 ㎜Aq
형식 및 용량	A/C TOWER - 600㎥/min	공 사 기 간	2020. 10. ~ 2020. 12.
규 격	4,850W × 2,800L × 2,440H	방지시설업체명	(주)극동이씨티
설계 및 시공자	(주)극동이씨티 / 연락처 032-578-2175~6

사 업 장 명	㈜세화C&C	송 풍 기	600㎥/min×310㎜Aq×75HP
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡착제량	10.1㎥×500kg/㎥=5,050kg
		흡착제교환주기	8개월/회 (교체방법:일괄교체)
		차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 500 ㎜Aq
형식 및 용량	A/C TOWER - 600㎥/min	공 사 기 간	2020. 10. ~ 2020. 12.
규 격	4,850W × 2,800L × 2,440H	방지시설업체명	(주)극동이씨티
설계 및 시공자	(주)극동이씨티 / 연락처 032-578-2175~6