사 업 장 명	㈜에스제이산업	송 풍 기	140㎥/min×350mmAq×20HP
시 설 명	여과 집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	77.78㎡ = 1.18㎡/개×70개
		여과포 재질	POLYESTER
		차 압 계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type - 140㎥/min	공사 기간	2016.1
규 격	2.66mW × 1.94mL × 6.94mH	방지시설 업 체 명	㈜정방환경엔지니어링
설계 및 시공자	㈜정방환경엔지니어링 / 연락처 : 032-463-3853~4 Jung Bang Environment Engineering.,Ltd