사 업 장 명	(주)류씨은	송 풍 기	360㎥/min×250㎜Aq×40HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	240㎡ = 6㎡/개 × 40개
		여과포 재질	P.E
		차압계 운영범위	50 ㎜Aq ~ 180 ㎜Aq
형식 및 용량	AIR PULSE TYPE [CARTRIDGE] 360㎥/min	공 사 기 간	2020. 12. ~ 2021. 1.
규 격	2,890W × 1,800L × 2,000H	방지시설업체명	(주)극동이씨티
설계 및 시공자	(주)극동이씨티 / 연락처 032-578-2175~6