사 업 장 명	(주)류씨은	송 풍 기	200㎥/min×180㎜Aq×15HP
시 설 명	흡수에 의한 시설	순환펌프	0.5㎥/min×15mH×5HP
		순환수교체주기	7일/회
형식 및 용량	WET SCRUBBER 200㎥/min	공 사 기 간	2020. 12. ~ 2021. 1.
규 격	Φ1,900 × 5,000H	방지시설업체명	(주)극동이씨티
설계 및 시공자	(주)극동이씨티 / 연락처 032-578-2175~6