사 업 장 명	(주)류씨은	송 풍 기	80㎥/min×280㎜Aq×10HP
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡착제량	2.88㎥×500kg/㎥x0.5=720kg
		흡착제교환주기	3개월/회 (교체방법:일괄교체)
		차압계 운영범위	50 ㎜Aq ~ 200 ㎜Aq
형식 및 용량	A/C TOWER - 80㎥/min	공 사 기 간	2020. 12. ~ 2021. 1.
규 격	2,200W × 1,900L × 1,200H	방지시설업체명	(주)극동이씨티
설계 및 시공자	(주)극동이씨티 / 연락처 032-578-2175~6