사 업 장 명

큐비덱-코리아

송   풍   기

390㎥/min x 315mmAq x 50HP

시   설   명

여과 집진시설

(BAG FILTER)

여과포 면적

(1) 여과소요면적

=	390	= 169.57㎡
	2.3

(2) BAG 소요량(N)

=	169.57	= 115.35㎡	≒ 116EA
	1.47

* BAG 배열을 고려하여 13 x 9 = 117EA로 설계한다.

여과포 재질

POLYESTER

차  압  계 운영범위

0㎜Aq ~ 300㎜Aq

형식 및 용량

Air Pulse Type

- 390㎥/min

공사 기간

2021. 02. ~  2021. 02.

규        격

5.85mW × 2.57mL

× 10.023mH

방지시설

업 체 명

㈜정방환경엔지니어링

설계

및 시공자

㈜정방환경엔지니어링 / 연락처 : 032-463-3853~4

Jung Bang Environment Engineering.,Ltd