사 업 장 명	㈜에스제이산업	송 풍 기	140㎥/min×350mmAq×20HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	60.87㎡ = 1.18㎡/개×52개
		여과포재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 350㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type - 140㎥/min	공 사 기 간	2016.01
규 격	1.94mW × 2.66mL × 6.94mH	방지시설 업체명	(주)정방환경엔지니어링
설계 및 시공자	(주)정방환경엔지니어링 연락처(032-463-3853~4) Jung Bang Environment Engineering.,Ltd