사 업 장 명	제이에스금속	송 풍 기	220m3/min×220mmAq×20HP
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	90.0㎡=4.5㎡/개×20EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE (CARTRIDGE) 220m3/min	공 사 기 간	2021. 2. ~ 2021. 3.
규 격	1,640W×1,890L×1,800H	방지시설업체명	㈜극동이씨티
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜극동이씨티 / 연락처: (032) 578-2175

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	제이에스금속	송 풍 기	160㎥/분×240㎜Aq×15Hp
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡 착 제 량	6.22㎡×0.43mH×450㎏/㎥ = 1,200kg
형식 및 용량	A/C Tower 160㎥/분	흡착제교환주기	6개월/회 (교체방법:일괄교체)
		공 사 기 간	2021. 2. . ~ 2021. 3. .
규 격	1,700W× 2,300L× 1,850H	방지시설업체명	㈜극동이씨티
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜극동이씨티 / 연락처: (032) 578-2175

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.