사 업 장 명	인 제 산 업 ㈜	송 풍 기	100CMM * 280mmAq * 11kW
시 설 명	여과집진시설	여과포면적	1.21m2/EA * 48EA = 58.1㎡
형식 및 용량	Air Pulse Type 100㎥/min	공 사 기 간	2020.12.14 ~ 2021.03.13
규 격	2,000mmW *1,530mmL * 3,260mmH	방지시설업체명	(주)백령엔지니어링
설계 및 시공자	설계 : (주)백령엔지니어링 (032) 464-1543 시공 : (주)백령엔지니어링 (032) 464-1543

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.