사 업 장 명	인천국제공항공사	송 풍 기	140CMM x 230mmAq x 11kw
시 설 명	여과집진시설	여과포면적	3m2/EA * 24EA = 72㎡
형식 및 용량	BAG FILTER, 140㎥/min	공 사 기 간	2021.2. ~ 2021.3.
규 격	950W x 1,700L x 2,090H	방지시설업체명	(주)백령엔지니어링
설계 및 시공자	설계 : (주)백령엔지니어링 (032) 464-1543 시공 : (주)백령엔지니어링 (032) 464-1543

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.