사 업 장 명	금 강 레 미 콘 ㈜	송 풍 기	1140CMM×400㎜Aq×160kW
시 설 명	(1차)원심력집진시설+ (2차)여과집진시설	여과포 면적	1.41m2/EA * 630EA = 887.2㎡
형식 및 용량	Cyclone (540 * 2)+ Air Pulse Type 1140㎥/min	공 사 기 간	2020.11.10 ~ 2021.01.28
규 격	(1차)2000Ø×5357H (2차)3000W×8440L×8391H	방지시설업체명	㈜ 백령엔지니어링
설계 및 시공자	설계 : ㈜백령엔지니어링 (032) 464-1543 시공 : ㈜백령엔지니어링 (032) 464-1543

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.