사 업 장 명	세영	송 풍 기	450CMM × 290mmAq × 50HP
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	Ø150×2,000L×100개(460m2)
		여과포 재질	Polyester
		차압계 운영범위	50㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Cartridge Type 450m3/min	공 사 기 간	2021. . . ~ 2021. .
규 격	3,000W × 3,000L × 6,000H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	㈜메트로엔지니어링 / 연락처: (032) 578-2022

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.