사 업 장 명	㈜태경	송 풍 기	100㎥/minX300mmAqX15HP
시 설 명	여과 집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	① 단위 카트리지 FILTER 규격 : □200 × 1000L ② 1개당 여과면적(a) = 0.03 × 1L× 2 × 50P = 3 ㎡ ③ 카트리지 FILTER 필요 개수(N) = A/a = 34.48m2/ 3㎡/EA=12 EA 이나 배열을 고려하여 ④ 카트리지 FILTER 설치개수 : 24 EA (4개 × 6열) ⑤실제 여과속도 CHECK:100㎥/min÷(3㎡×24EA)=1.4 m/min
		여과포 재질	POLYESTER
		차 압 계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type - 100㎥/min	공사 기간	2021. 1. ~ 2021. 2.
규 격	3,642W x 1,140L x 4,850H	방지시설 업 체 명	㈜정방환경엔지니어링
설계 및 시공자	㈜정방환경엔지니어링 / 연락처 : 032-463-3853~4 Jung Bang Environment Engineering.,Ltd

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.