사 업 장 명	미 래 상 사	송 풍 기	58CMM×200mmAQ×3.7KW
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	25.8㎡=2.15㎡/개×12EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 58m3/min	공 사 기 간	2021. 03. ~ 2021. 04.
규 격	900L×900W×1,850H	방지시설업체명	(주)삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다