사 업 장 명	㈜토치퍼니처	송 풍 기	145㎥/minX320mmAqX20HP
시 설 명	여과 집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	- BAG SIZE : φ156 X 2000L - 여과면적(Ab) : 3.14 x 0.156 x 2= 0.98㎡ - BAG 소요량 (N) A N = □□□□□□□□ WHERE A : 여과소요면적 Ab Ab : 1EA당 여과면적 63.04 = □□□□□□□□ = 64.33 ≒ 65EA 0.98 * BAG 배열을 고려하여 8x9= 72EA로 설계한다.
		여과포 재질	POLYESTER
		차 압 계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type - 145㎥/min	공사 기간	2021. 2. ~ 2021. 2.
규 격	5,885W x 2,180L x 6,360H	방지시설 업 체 명	㈜정방환경엔지니어링
설계 및 시공자	㈜정방환경엔지니어링 / 연락처 : 032-463-3853~4 Jung Bang Environment Engineering.,Ltd

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.