사 업 장 명	(주)에스와이하이테크		송 풍 기	100CMM × 220㎜Aq × 10HP
시 설 명	흡수에의한시설 (PACKED TOWER)		순 환 펌 프	0.2㎥/min x 15mH x 3HP
			순환수교체주기	7일/회
형식 및 용량	향류식 충전탑 100㎥/min		공 사 기 간	2021. 03. ~ 2021. 04.
규 격	Ø1,600 x 5,200H		방지시설업체명	㈜덕성그린텍
설계 및 시공자		㈜덕성그린텍 연락처 T)032-568-5077 DUCK SEONG GREEN TECH CO., LTD.

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.