사 업 장 명	㈜알프스	송 풍 기	600㎥/min x 300mmAq x 75HP
시 설 명	여과 집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	톱밥 : 219.57㎡ = 3.11㎡/개 × 90EA(멀티)
			PVC : 26.78㎡ = 3.11㎡/개 × 9EA(멀티) PVC : 26㎡ = 1.47㎡/개 × 18EA(일반)
		여과포 재질	POLYESTER
		차 압 계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type - 600㎥/min	공사 기간	2021. 04.
규 격	9.755mW × 2.45mL × 10.173mH	방지시설 업 체 명	㈜정방환경엔지니어링
설계 및 시공자	㈜정방환경엔지니어링 / 연락처 : 032-463-3853~4 Jung Bang Environment Engineering.,Ltd