사 업 장 명	㈜타이거일렉	송 풍 기	600CMM×250mmAq×45kw
시 설 명	흡수에의한시설 (Packed Tower)	순 환 펌 프	1㎥/min×7.5kw 2SET
		순환수교체주기	7일
형식 및 용량	세정식 600㎥/min	공 사 기 간	2019년 5월 3일 ~ 2019년 6월 2일
규 격	∅3,200×5,000㎜H	방지시설업체명	(주)극동이씨티
설계 및 시공자	㈜극동이씨티 / 연락처:(032) 578-2175

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.