사 업 장 명	㈜비알케이	송 풍 기	350㎥/minX310mmAqX50HP
시 설 명	여과 집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	- BAG SIZE : φ156 x 3000L - 여과면적(Ab) : MULTI BAG – 3.11㎡ - BAG 소요량 (N) A N = □□□□□□□□ WHERE A : 여과소요면적 Ab Ab : 1EA당 여과면적 250 = □□□□□□□ = 80.39 ≒ 81EA 3.11 * BAG 배열을 고려하여 9x10= 90EA로 설계한다.
		여과포 재질	POLYESTER
		차 압 계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type - 350㎥/min	공사 기간	2017.08
규 격	2,560W x 2,450L x 8,200H	방지시설 업 체 명	㈜정방환경엔지니어링
설계 및 시공자	㈜정방환경엔지니어링 / 연락처 : 032-463-3853~4 Jung Bang Environment Engineering.,Ltd

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.