폐 기 물 보 관 시 설
명 칭	우드칩 (중간가공폐기물)
규 격	(6mW×17mL)+(4mW×14mL)×4.0mH = 632㎥
허용보관량	316톤

폐 기 물 보 관 시 설
명 칭	우드칩 (중간가공폐기물)
규 격	(16.8mW×16.8mL)+(11.5mW×7mL)+ (11.5mW×9mL)+(5.3mW×7mL/2)+ (2.7mW×9mL/2)×4.0mH = 1,987.76㎥
허용보관량	993.88톤