사 업 장 명	태영상사	송 풍 기	148CMM×240mmAQ ×11KW(5.5KWx2)
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	45㎡=1.875㎡/개×24EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 148m3/min	공 사 기 간	2021. 05. ~ 2021. 06.
규 격	1700L×900W×1,810H	방지시설업체명	(주)삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402