사 업 장 명

㈜다다

송   풍   기

550㎥/min×320mmAq×75HP

시   설   명

여과 집진시설

(BAG FILTER)

여과포 면적

(1) 톱밥DUST 550㎥/min 중 480㎥/min

=	208.7	= 141.97 ㎡	≒ 142 EA
	1.47

* BAG 배열을 고려하여 9 x 16 = 144 EA로 설계한다.

(2) PVC DUST 550㎥/min 중 70㎥/min

=	38.89	= 26.46 ㎡	≒ 27 EA
	1.47

* BAG 배열을 고려하여 3 x 9 = 27 EA로 설계한다.

여과포 재질

POLYESTER

차  압  계 운영범위

0㎜Aq ~ 300㎜Aq

형식 및 용량

Air Pulse Type

- 550 ㎥/min

공사 기간

2021. 04. ~  2021. 04.

규        격

4,880mW × 2,320mL

× 3,048mH

방지시설

업 체 명

㈜정방환경엔지니어링

설계

및 시공자

㈜정방환경엔지니어링 / 연락처 : 032-463-3853~4

Jung Bang Environment Engineering.,Ltd

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.