사 업 장 명	이랜드체육조경(주)	송 풍 기	-
시 설 명	(방1-1)원심력집진시설 (CYCLONE)	유입속도	15m/sec
형식 및 용량	접선유입식, 140m3/min	공 사 기 간	2021. 05. ~ 2021. 06.
규 격	∅1,112 x 3,336H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경, / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	이랜드체육조경(주)	송 풍 기	140CMM x 280mmAq x 15KW
시 설 명	(방1-2)여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	66.08㎡ = 1.18㎡/EA×56EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	(AIR-JET)PULS-TYPE, 140m3/min	공 사 기 간	2021. 05. ~ 2021. 06.
규 격	1,800W x 2,000L x 4,548H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경, / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.