사 업 장 명	린나이코리아㈜ 1공장	송 풍 기	450㎥/min×250mmAq×50HP
시 설 명	흡수에 의한 시설 (WET SCRUBBER)	순 환 펌 프	0.7㎥/min×11mH×5HP 1.5㎥/min×18mH×10HP
		순환수교체주기	15일/회 (교체방법 : 일괄교체)
형식 및 용량	상향류식 450㎥/min	공 사 기 간	2012. 07. . ~ 2012. 08. .
규 격	∅3,000 × 6,000mmH	방지시설업체명	(주)금영이엔텍
설계 및 시공자	설계 : ㈜금영이엔텍 담당자 이택규 / TEL : 032 - 864 - 1103 시공 : ㈜금영이엔텍 담당자 이택규 / TEL : 032 - 864 - 1103

사 업 장 명	린나이코리아㈜ 1공장	송 풍 기	100㎥/min×200mmAq×10HP
시 설 명	흡수에 의한 시설 (WET SCRUBBER)	순 환 펌 프	0.15㎥/min×11mH×2HP×1식
		순환수교체주기	30일/회 (교체방법 : 일괄교체)
형식 및 용량	상향류식 100㎥/min (배출구-2)	공 사 기 간	2015. 08. . ~ 2015. 08. .
규 격	∅1,500 × 3,800mmH	방지시설업체명	(주)금영이엔텍
설계 및 시공자	설계 : ㈜금영이엔텍 담당자 이택규 / TEL : 032 - 864 - 1103 시공 : ㈜금영이엔텍 담당자 이택규 / TEL : 032 - 864 - 1103