사 업 장 명	㈜동아수지 평택지점	송 풍 기	148㎥/minX350mmAqX30HP
시 설 명	여과 집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	- (일반) BAG SIZE :φ156 x 3,000L - 여과면적(Ab):πxDxL=3.14x0.156x3=1.47m2/1EA - (멀티) BAG SIZE : φ156 x 3,000L - 여과면적(Ab):πxDxL=3.14x0.156x3x2=2.94m2/1EA - BAG 소요량 (N) A N = □□□□□□□□ WHERE A : 여과소요면적 Ab Ab : 1EA당 여과면적 * (일반) 톱밥 DUST(87.06m2 中 78.354m2) 78.354 = □□□□□□□□ = 53.3 ≒ 54EA 1.47 * BAG 배열을 고려하여 9 x 10 = 100EA로 설계한다. * (멀티) 톱밥 DUST(87.06m2 中 8.706m2) 8.706 = □□□□□□□□ = 2.96 ≒ 3EA 2.94 * BAG 배열을 고려하여 1 x 10 = 10EA로 설계한다.
		여과포 재질	POLYESTER
		차 압 계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type - 148㎥/min	공사 기간	2021. 4. ~ 2021. 4.
규 격	2,550W x 2,530L x 8,590H	방지시설 업 체 명	㈜정방환경엔지니어링
설계 및 시공자	㈜정방환경엔지니어링 / 연락처 : 032-463-3853~4 Jung Bang Environment Engineering.,Ltd

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경전문공사업협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.