사 업 장 명	승 용 상 사	송 풍 기	148CMM×230mmAQ×11KW
시 설 명	(방-1)여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	45㎡=1.875㎡/개×45EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 148m3/min	공 사 기 간	2021. 07. ~ 2021. 08.
규 격	1,700W × 900L × 1,810H	방지시설업체명	(주)삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

사 업 장 명	승 용 상 사	송 풍 기	148CMM×230mmAQ×11KW
시 설 명	(방-2)여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	45㎡=1.875㎡/개×45EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 148m3/min	공 사 기 간	2021. 07. ~ 2021. 08.
규 격	1,700W × 900L × 1,810H	방지시설업체명	(주)삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402