사 업 장 명	(주)대한환경	송 풍 기	20CMMx190mmAqx3.76kw
시 설 명	흡착에의한시설	흡 착 제 량	0.336㎥×0.5g/㎥×103㎏/g = 168㎏
형식 및 용량	A/C TOWER, 20㎥/min	흡착제 교환주기	6개월/회
		공 사 기 간	2021.07. ~ 2021.08.
규 격	914L x 914W x 1,830H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	농업회사법인 새솔바이오 (주)	송 풍 기	-
시 설 명	(방-1-1)원심력집진시설 (CYCLONE)	유입속도	15m/sec
형식 및 용량	접선유입식, 100m3/min	공 사 기 간	2021. 07. ~ 2021. 08.
규 격	∅942 x 1,884H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경, / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	농업회사법인 새솔바이오 (주)	송 풍 기	100CMM x 230mmAq x 7.5KW
시 설 명	(방-1-2)여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	45㎡ = 1.875㎡/EA×24EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 100m3/min	공 사 기 간	2021. 07. ~ 2021. 08.
규 격	1,700W x 900L x 1,810H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경, / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.