사 업 장 명	㈜ 서 한 안 타 민	송 풍 기	700CMM×230㎜Aq×75HP
시 설 명	흡수에의한시설 (Packed Tower)	순 환 펌 프	2.1CMM×20mH×15HP×2set
		순환수교체주기	15 일/회
형식 및 용량	상향류식 700 ㎥/min	공 사 기 간	2021. 06. . ~ 2021. 08. .
규 격	∅3,600㎜×6,000㎜H	방지시설업체명	㈜ 삼 공 이 앤 피
설계 및 시공자	설계 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.