사 업 장 명	은성산업㈜	송 풍 기	500CMM x 280mmAq x 45kw
시 설 명	여 과 집 진 시 설 (BAG FILTER)	여과포 면적	1.47m2/EA * 200EA = 293.9㎡
		여과포 재질	POLYSTER
		차압계 운영범위	0mmAq ~ 300mmAq
형식 및 용량	AIR PULSE 500㎥/min	공 사 기 간	2021. 7. ~ 2022. 5.
규 격	4,880W x 2,440L x 3,660H	방지시설업체명	(주)백령엔지니어링
설계 및 시공자	설계 : (주)백령엔지니어링 (032) 464-1543 시공 : (주)백령엔지니어링 (032) 464-1543

크기 : 가로 30CM * 세로 20CM