사 업 장 명	CJ제일제당㈜ 인천3공장	송 풍 기	100㎥/min x 250mmAq x 10HP
시 설 명	흡수에의한시설 (WET SCRUBBER)	순 환 펌 프	0.45㎥/min x 17mH x 5HP x 2EA
		순환수교체주기	주 1회
형식 및 용량	2단 약액세정식 100㎥/min	공 사 기 간	2022.08.08. ~ 2022.10.14.
규 격	∅1,500 mm x 4,500mmH	방지시설업체명	(주)금영이엔텍
설계 및 시공자	설계 : (주)금영이엔텍 이 택 규 / 연락처: (032) 864-1103 시공 : (주)금영이엔텍 이 택 규 / 연락처: (032) 864-1103

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.