사업장명	청해정밀공업㈜	송 풍 기	200CMM×350mmAq×30HP
시 설 명	여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포면적	∅200×2,000H×25개(225㎡)
		여과포재질	Polyester
		차압계운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식및용량	Air Pulse Type 200㎥/min	공사기간	2020. . ~ 2020. .
규 격	2,000W×1,520L×6,332H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계및시공자	설계및시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022