사 업 장 명	뉴 고 성	송 풍 기	1,100㎥/분×230㎜Aq×125Hp
시 설 명	흡수에의한시설 (Packed Tower)	순환펌프	3.3CMM×18mH×25HP×2set
		순환수 교체주기	7 일/회
용량	상향류식 1,100 ㎥/min	공 사 기 간	2022. . . ~ 2022. . .
규 격	Ø 4,300 x 7,000 H	방지시설업체명	㈜ 삼 공 이 앤 피
설계 및 시공자	설계 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

이 시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. - 소규모사업장 방지시설설치 지원사업 -

준공명판은  300 x 200 사이즈로 부탁드립니다.

명판규격 : L600 mm x H400 mm