사 업 장 명	(주)하람코퍼레이션	송 풍 기	58CMM×200mmAQ×3.7KW
시 설 명	(방-1) 여과집진시설(BAG FILTER) (58㎥/분)	여과포 면적	25.8㎡=2.15㎡/개×12EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE (POLYESTER) :58m3/min	공 사 기 간	2022. 11. ~ 2022. 11.
규 격	900L×900W×1,850H	방지시설업체명	(주)삼 진 환 경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402