사 업 장 명	보 성 파 워 텍 ㈜	송 풍 기	480㎥/분×250㎜Aq×50HP
시 설 명	여과집진시설 (Bag Filter)	여과포 면적	329.3㎡ = 1.96㎡/개 × 168개
		여과포 재질	P . E
		차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 300 ㎜Aq
용량	Air Pulse Type 480 ㎥/min	공 사 기 간	2022. . . ~ 2022. . .
규 격	2,820W × 3,300L × 4,000H	방지시설업체명	㈜ 삼 공 이 앤 피
설계 및 시공자	설계 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

준공명판은  300 x 200 사이즈로 부탁드립니다.

명판규격 : L600 mm x H400 mm