사 업 장 명	㈜크레아아이엔	송 풍 기	80㎥/분×250㎜Aq×3HP
시 설 명	흡 착 에 의 한 시 설	흡 착 제 량	4.8㎡×0.35mH×550㎏/㎥
		흡착제교환주기	4개월/회(교체방법:일괄교체)
형식 및 용량	A/C Tower 80㎥/min	공 사 기 간	2022. . . ~ 2022. . .
규 격	1,100W × 2,160L × 2,340H	방지시설업체명	㈜ 삼 공 이 앤 피
설계 및 시공자	설계 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.