사 업 장 명	한성기전(주)	송 풍 기	200CMM×230㎜Aq×20HP
시 설 명	흡수에의한시설	순 환 펌 프	0.55CMM×15mH×5HP
		순환수교체주기	3개월/회
형식 및 용량	Packed Tower 200㎥/min	공 사 기 간	2022. 12. .~ 2022. 12. .
규 격	1,700W × 1,700L × 4,000H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	한성기전(주)	송 풍 기	200CMM× 180㎜Aq× 50HP
시 설 명	흡착에의한시설	흡 착 제 량	1.95㎡× 1.8mH× 500㎏/㎥
형식 및 용량	A/C Tower 200㎥/min	흡착제교환주기	6개월/회 (교체방법:일괄교체)
		공 사 기 간	2022. 12. .~ 2022. 12. .
규 격	1,800W × 3,440L× 1,800H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.