사 업 장 명	(주)아모텍 원료공장	송 풍 기	160CMM×350mmAq×20HP(15Kw)
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡 착 제 량	7.28㎡× 0.4mH × 500kg/㎥ = 1456Kg
		흡착제교환주기	120일/회(교체방법:일괄교체)
형식 및 용량	A/C TOWER 160㎥/분	공 사 기 간	2022. 12. ~ 2023. 01.
규 격	1300W× 2410L x 26200H	방지시설업체명	㈜덕성그린텍
설계 및 시공자	㈜덕성그린텍 연락처 T)032-568-5077 DUCK SEONG GREEN TECH CO., LTD.

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.