사 업 장 명	인천산업피피에스	송 풍 기	60CMMx250mmAqx5.5kw
시 설 명	방2)흡착에의한시설	흡 착 제 량	1.12㎥×0.5g/㎥×103㎏/g = 560㎏
형식 및 용량	A/C TOWER, 60㎥/min	흡착제 교환주기	1.5개월/회
		공 사 기 간	2022.12. ~ 2022.12.
규 격	800L x 500W x 1,399H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

사 업 장 명	인천산업피피에스	송 풍 기	60CMMx250mmAqx5.5kw
시 설 명	방3)흡착에의한시설	흡 착 제 량	1.12㎥×0.5g/㎥×103㎏/g = 560㎏
형식 및 용량	A/C TOWER, 60㎥/min	흡착제 교환주기	1.5개월/회
		공 사 기 간	2022.12. ~ 2022.12.
규 격	800L x 500W x 1,399H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402