사 업 장 명	조윤코스텍	송 풍 기	25CMM×230mmAq×2HP
시 설 명	흡착에 의한 시설	흡 착 제 량	0.55㎥×500kg/㎥=275kg
		흡착제 교환주기	6개월(180일)/회 (교체방법:일괄교체)
형식 및 용량	흡착에 의한 시설 25㎥/min	공 사 기 간	2022. 12.
규 격	1,140W × 850L x 1,850H	환경전문공사 업체명	(주)극동이씨티
설계 및 시공자	㈜극동이씨티 / 연락처:(032) 578-2175~6