사 업 장 명	에코그린	송 풍 기	37CMMx180mmAqx2.2kw
시 설 명	방1) 흡착에의한시설	흡 착 제 량	0.621㎥×500㎏/㎥ = 310.5㎏
형식 및 용량	A/C TOWER, 37㎥/min	흡착제 교환주기	4개월/회
		공 사 기 간	2023.02. ~ 2023.03.
규 격	1150W x 900L x 1500H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	(주)장원이엘티 (JangWon E.L.T Inc.)	송 풍 기	40CMM x 180mmAq x 2.2KW
시 설 명	방1)여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	16.84㎡ = 0.8418㎡/EA×20EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 40m3/min	공 사 기 간	2023.02. ~ 2023.02.
규 격	750W x 750L x 1782H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	드림이앤아이(E&I)	송 풍 기	25CMM x 190mmAq x 1.5KW
시 설 명	방1)여과집진시설 (BAG FILTER)	여과포 면적	11.25㎡ = 1.875㎡/EA×6EA
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 300㎜Aq
형식 및 용량	AIR JET PULSE(CARTRIDGE) 25m3/min	공 사 기 간	2023.02. ~ 2023.02.
규 격	650W x 650L x 1615H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경, / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

사 업 장 명	드림이앤아이(E&I)	송 풍 기	58CMMx200mmAqx3.7kw
시 설 명	방2) 흡착에의한시설	흡 착 제 량	0.968㎥×500㎏/㎥ = 484㎏
형식 및 용량	A/C TOWER, 58㎥/min	흡착제 교환주기	4개월/회
		공 사 기 간	2023.02. ~ 2023.02.
규 격	1200W x 1830L x 1500H	방지시설업체명	(주)삼진환경
설계 및 시공자	설계 및 시공 : (주)삼진환경 / 연락처: (032) 582-0402

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.