사 업 장 명	청 보 산 업 ㈜	송 풍 기	400㎥/분×480㎜Aq×75HP
시 설 명	1차 원심력집진시설 2차 여과집진시설 3차 흡착에의한시설	여과포 면적	264.6㎡ = 1.47㎡/개 × 180개
		여과포 재질	P.E
		차압계 운영범위	0 ㎜Aq ~ 500 ㎜Aq
		흡착제교환주기	4 개월/회
		흡 착 제 량	17.9㎡×0.4mH×550㎏/㎥
형식 및 용량	Cyclone 400 ㎥/분 Air Pulse Type 400 ㎥/분 A/C Tower 400 ㎥/min	공 사 기 간	2023. . . ~ 2023. . .
규 격	Ø 2,000 x 6,000 H 2,820 W × 3,520 L × 3,000 H 2,440 W × 2,440 L × 2,400 H	방지시설업체명	㈜ 삼 공 이 앤 피
설계 및 시공자	설계 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030 시공 : ㈜삼공이앤피 담당자 조홍엽 / 연락처 : 032) 814 - 3030

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.

이 시설은 국비·인천광역시 보조금을 지원받아 건립하였습니다. - 소규모사업장 방지시설설치 지원사업 -

1페이지 명판 : 400 x 400

2페이지 명판 : 300 x 200 사이즈로 부탁드립니다.