사 업 장 명	노아산업(주)	송 풍 기	300CMM× 450㎜Aq× 60HP
시 설 명	(2차) 여과집진시설	여과포 면적	250㎡ = 1.47㎡/개×170개
		여과포 재질	POLYESTER
		차압계 운영범위	0㎜Aq ~ 150㎜Aq
형식 및 용량	Air Pulse Type 300㎥/min	공 사 기 간	2022. 11. .~ 2023. 02 .
규 격	2,440W × 4,270L × 3,050H	방지시설업체명	(주)엘림환경
설계 및 시공자	설계 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050) 시공 : (주)엘림환경 / 연락처 (032-623-7050)

※ 본 표지판은 방지시설설계시공 실명제를 위해 인천환경오염방지시설협회(http://incheonenvi.com)에서 무상 지원합니다.