사업장명	태산도장(주)	송풍기	60CMM×230mmAq×5.5kW
시설명	흡착에 의한 시설 (A/C Tower)	흡착제량	1,200W×1,500L×350H×2단 =630kg
		흡착제교환주기	6개월/회
형식 및 용량	수직적층형 60㎥/분	공사기간	2023. . ~ 2023. .
규격	1,200W×1,600L×1,900H	방지시설업체명	㈜메트로엔지니어링
설계 및 시공자	설계 및 시공 : ㈜메트로엔지니어링 / 연락처 : (032) 578-2022